**INNMELDINGSKJEMA FOR TRYKKTESTING AV LEDNINGER**Alle ledningsstrekk som skal trykkprøves og desinfiseres skal være pluggkjørt i forkant.   
Dette arbeidet gjennomføres av Vann- og avløpsverket sine mannskaper etter bestilling fra entreprenør.

**Fylles ut av entreprenør og meldes inn minimum 14 virkedager før ønsket utførelse.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANLEGGSOPPLYSNINGER** | | | | | |
| Adresse: |  | | | | |
| Entreprenør/utførers navn: | | |  | | |
| Adresse: |  | | | Tlf.: |  |
| Kontaktperson: | |  | | Tlf.: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LEDNINGSDATA** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fra kum: |  | | | | | Til kum: |  | | | | | Kartreferanse: | | |  | | |
| Vannledning: | |  | | Trykkledning avløp: | | | | |  | | | | Materialtype: | |  | | |
| Lengde på ledningsstrekket: | | | | | | | | m | | | Ledningens høyeste punkt, kote: | | | | |  | |
| Ledningens innvendige dimensjon: | | | | | | | | mm | | | Ledningens laveste punkt, kote: | | | | |  | |
| Skjøtemetode: | | |  | | | | | | | | Kote ved prøvepunkt: | | | | |  | |
| Gjenfylt grøft: | |  | | Delvis gjenfylt grøft: | | | | |  | | | | Frittliggende, forankrede ledninger | | | |  |
| Antall stikkledninger | | | | | stk. | | Dimensjon: | | | mm | | | | Total lengde: | | | m |
| Antall forgreininger | | | | | stk. | | Dimensjon: | | | mm | | | |  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dato: |  | Sign. bestiller: |  |

**Skjemaet sendes post.vaproduksjon@stavanger.kommune.no**